경남도립거창대학 현업노동자 휴게시설 관리규정

	제 정	2022.08.22	경남도립거창대학 훈령 제524호

제1조(목적) 이 규정은 경남도립거창대학 현업근로자(공무직 및 파견용역 노동자 등)의 휴게시설의 관리 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 “휴게시설”이라 함은 노동자가 신체적 피로와 정신적인 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 시설(옥내휴게실 뿐 아니라 옥외에 설치한 그늘막 등 휴게공간도 포함)을 말한다.

제3조(이용시간) 현업노동자는 근무 전․후와 근무시간이 4시간인 경우 30분 이상, 8시간인 경우 1시간 이상의 휴게시간을 갖으며 휴게시설을 이용할 수 있다.

제4조(이용원칙) 현업노동자는 휴게시설을 자유롭게 이용할 수 있으며, 가급적 직원 휴게실과 구분하여 설치하되, 구분하여 설치가 어려울 경우 우선 이용할 수 있도록 배려한다.

제5조(위치) ① 휴게시설은 이동하기 편리하도록 작업공간과 인접한 곳에, 유해물질 취급 장소와는 격리된 곳에 설치한다.

② 옥상 및 지하는 옥내공기‧악취 등 환경이 열악하므로 가급적 지상에 설치하되, 제7조 및 제8조의 조건이 충족될 경우 예외로 할 수 있으며, 공기청정기 등 환경개선을 위한 비품을 설치한다.

③ 관리해야 할 공간이 큰 경우 거점별로 설치하며, 고객 휴게시설과 별도로 설치한다.

제6조(규모) ① 휴게시설은 노동자 수를 고려하여 실질적인 휴식을 취할 수 있도록 적정한 면적과 개수를 확보한다.

② 1명당 1㎡ 이상, 최소면적은 의자와 탁자를 포함하여 6㎡를 확보하도록 노력한다.

③ 다만, 대규모 사업장에서 일시에 휴게를 실시하는 경우에는 동시 사용자 수를 고려하여 실질적인 휴식을 취할 수 있도록 휴게시설의 적정한 면적과 숫자 등을 노사 간 협의에 의해 정하는 것이 바람직하다.

제7조(온·습도 환경) ① 쾌적한 옥내 환경을 위한 냉난방 시설 및 환기시설을 마련한다.

② 휴게시설은 적정온도를 유지(여름 20~28℃, 겨울 18~22℃)하며, 습도는 50~55% 유지한다.

③ 바닥을 좌식으로 설치할 경우 난방시설을 설치(예 : 전기장판, 온돌 등)한다.

제8조(조명 및 소음 환경) ① 조명은 심리적, 정서적으로 안정감을 줄 수 있도록 한다.

② 조명은 자연채광이 될 수 있도록 하고, 100~200Lux 내외를 권장한다.

③ 휴게공간 내 소음 허용기준으로 50dB이하 유지를 권장한다.

제9조(마감재) ① 휴게시설은 화재 발생에 대비하여 내화성이 있는 재료를 사용하며, 내진성, 내마모성, 내수성, 내방충성이 강한 재료를 사용한다.

② 쉽게 더럽혀지지 않고, 청소가 쉽고, 유지보수가 편리한 재료를 사용한다.

제10조(가구 및 비품) ① 휴게시설은 소파, 등받이가 있는 의자, 탁자 등을 설치하며, 야간 작업자를 위한 침대, 침구류 등을 비치한다.

② 물이나 간단한 차, 화장지, 수건 등을 비치하며, 생활가전 제품(냉장고, 냉온풍기, 정온수기 등)을 설치한다. 다만 냉장고, 정온수기와 같은 생활가전 제품은 휴게시설 인접 공유 공간(복도, 주방 등)에 설치되어 있어 이용의 불편함이 없을 경우 휴게시설 내에 추가로 설치하지 않을 수 있다.

③ 업무특성상 필요한 경우 개인사물함과 신발장을 구비한다.

제11조(관리) ① 휴게시설은 업무특성상 환복 등이 필요한 경우 남녀로 구분하여 설치하고, 기자재, 청소도구, 수납공간은 별도로 확보한다.

② 주기적으로 청소하고, 소독이나 세탁을 실시한다.

③ 휴게시설 담당부서 및 담당자를 지정하여 관리하고, 담당자는 매월 【별표】의 체크리스트에 따라 점검을 실시하고, 미비할 경우 개선한다.

④ 정기적으로 이용자 만족도 조사 등을 통해 휴게시설 이용의 불편사항을 파악하여 개선하도록 노력한다.

제12조(기타) 이외에 필요에 따라 노동자가 편안하게 휴식을 취할 수 있는 환경을 조성한다.

부  칙 <2022. 8. 22. 제524호>

이 세칙은 발령한 날로부터 시행한다.

〔별표〕

휴게시설 관리규정 주요 체크리스트

구분		점검항목	그렇다	아니다
이용원칙		- 환경미화원, 방호원(경비원) 등은 직원휴게실과 구분 설치
		- 자유롭게 휴게시설을 이용할 수 있는 문화 조성
		- 옥외작업의 경우 여름철 그늘막 제공
위치		- 이동하기 편리하도록 작업공정에서 인접한 곳에 위치
		- 작업공정·위험반경으로부터 분리된 곳에 위치
		- 관리해야 할 공간이 큰 경우 거점별로 설치
		- 유해물질 취급 장소와 격리
		- 지상에 위치
		- 고객 휴게시설과 별도로 직원 휴게시설 설치
규모		- 노동자 수를 고려하여 적정 규모 공간 확보
		- 최소 전체 면적은 6㎡ 확보
		- 침대나 가구 등을 설치 시 이를 고려한 면적 확보
		- 수급인의 경우는 도급인 기업에서 장소를 제공하거나, 도급인의 휴게시설 함께 사용
환경	온습도	- 옥내 적정온도 유지 (권고수준-여름철 : 20~28℃, 겨울철 : 18~22℃)
		- 옥내 적정습도 유지(권고수준-50~55%)
		- 냉난방 시설 설치
		- 환기설비 활용하여 쾌적한 공기질 확보
	조명	- 휴식에 방해되지 않는 은은한 조명(권고수준-100~200 Lux)
	소음	- 휴식에 방해되지 않는 정도의 소음(권고수준-50dB 이하)
		- 작업장 내의 소음이 휴게시설로 들어가지 않도록 유의
	마감재	- 화재 발생에 대비하여 내화성이 있는 재료를 사용
		- 내진성, 내마모성, 내수성, 내방충성이 강한 재료를 사용
		- 쉽게 더렵혀지지 않으며, 청소하기 쉬운 재료 사용
가구 및 비품		- 소파, 등받이가 있는 의자, 탁자 등을 설치
		- 야간 작업자를 위한 침대, 침구류, 기타 필요용품 비치
		- 생활가전제품(냉장고, 냉온풍기, 정수기 등)
		- 물이나 간단한 차, 화장지, 타올 등 비치
		- 개인사물함과 신발장 구비
관리		- 남녀로 구분하여 설치
		- 기자재, 청소도구, 수납공간은 별도로 확보
		- 휴게시설을 알아볼 수 있는 표지 부착
		- 휴게시설 관리 규정 마련
		- 담당자 지정하고 매월 관리
		- 주기적으로 청소하고, 소독이나 세탁 실시
		- 자유롭게 휴게시설을 이용할 수 있는 문화 조성